|  |  |
| --- | --- |
|  | Bon de commande 2022-01 |
| **ROULEAU TWIST**  |
| e-mail commande : service.clients@luxaflex.fr |
| **Adresse de facturation\* :** | **Adresse de livraison\* :** | **Date :** |   /  /     |
|                 |                 | **N° de client :** |       |
| **Votre réf.\* :**      |
| **Personne à contacter\* :**       | ***\* A remplir obligatoirement*** | **N° de page\* :**   **/**   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REFERENCE** |  | **A** | **B** | **C** | ***\*\*\**** *Tous les dispositifs de sécurité pour enfants joints à nos produits doivent être assemblés et installés conformément à nos instructions de montage et d'installation. En particulier, il est de votre responsabilité d'assurer la conformité à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 3 Décembre 2001 sur la sécurité générale des produits, la décision 2011/477/EC de la Commission Européenne relative aux exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les Normes Européennes pour répondre à certains risques auxquels sont exposés les enfants avec les stores intérieurs, les stores de fenêtres à cordon et les dispositifs de sécurité conformément à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil et à la Norme Européenne EN 13120:2009. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages ou les coûts résultant d’un assemblage et/ou d’une installation incorrect(e).****\*\*\**** |
| **QUANTITE\*** |  |       |       |       |
| **REFERENCE DU COLORIS\*** |  |       |       |       |
| **LARGEUR** (en mm) **\*** |  |      |      |      |
| **HAUTEUR** (en mm) **\*** |  |      |      |      |
| **DIMENSION \*** (veuillez toujours mentionner les mesures finies en cas de placement hors embrasure) | MESURE FINIE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| MESURE JOUR | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **HAUTEUR DE POSE** (en mm)**\*** | ***\*\*\* SECURITE ENFANTS \*\*\**** |      |      |      |
| **POSE \*** | PLAFOND | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| DE FACE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **COTE MANOEUVRE \***(standard = chaînette métallique) | GAUCHE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| DROITE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **ALIGNEMENT** (standard = modèle A)Alignement n’est pas possible si vous combinez l’exécution standard et l’exécution avec cassette | MODELE A (= intimité) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| MODELE B (= alignement par le haut avec une autre référence)Veuillez noter pour quelle référence, qu’il faut un alignement | [ ] à côté de ref       | [ ] à côté de ref       | [ ] à côté de ref       |
| **OPTIONS** | COLORIS HARDWARE(standard profil de montage blanc) | BLANC | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| GRIS | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| NOIR | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| CASSETTE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| MODELE DECORATIF(= toujours avec profil de montage en aluminium anodisé)(veuillez mentionner le coloris des embouts synthétiques) | BLANC | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| GRIS | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| NOIR | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| CHAINETTE SANS FIN PVC  | BLANC | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| GRIS | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| NOIR | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| MOTEUR POWERVIEW® 18 V\*\*\* | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| MOTEUR 24 V \*\* | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| BARRE DE CHARGE GRIS (standard), BLANC ou NOIR |  |  |  |
| SUPPORTS POUR FENETRES PVC/ALU(uniquement pour profil de montage) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| SUPPORT REGLABLE (pour cassette) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| BROSSE (pour cassette) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **REMARQUES**  |       |
|  |
| Accessoires électriques: voir bon de commande ‘Motorisation’. |
|  |
| **Luxaflex France** Tél 03 20 69 35 15 Fax 03 20 69 35 00 service.clients@luxaflex.fr |