|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bon de commande 2022-01 | | |
| **ROULEAU TWIST** | | |
| e-mail commande : [service.clients@luxaflex.fr](mailto:service.clients@luxaflex.fr) | | |
| **Adresse de facturation\* :** | | **Adresse de livraison\* :** | | **Date :** | /  / |
|  | |  | | **N° de client :** |  |
| **Votre réf.\* :** | |
| **Personne à contacter\* :** | | ***\* A remplir obligatoirement*** | **N° de page\* :**   **/** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REFERENCE** |  | | **A** | **B** | **C** | ***\*\*\**** *Tous les dispositifs de sécurité pour enfants joints à nos produits doivent être assemblés et installés conformément à nos instructions de montage et d'installation. En particulier, il est de votre responsabilité d'assurer la conformité à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 3 Décembre 2001 sur la sécurité générale des produits, la décision 2011/477/EC de la Commission Européenne relative aux exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les Normes Européennes pour répondre à certains risques auxquels sont exposés les enfants avec les stores intérieurs, les stores de fenêtres à cordon et les dispositifs de sécurité conformément à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil et à la Norme Européenne EN 13120:2009. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages ou les coûts résultant d’un assemblage et/ou d’une installation incorrect(e).****\*\*\**** |
| **QUANTITE\*** |  | |  |  |  |
| **REFERENCE DU COLORIS\*** |  | |  |  |  |
| **LARGEUR** (en mm) **\*** |  | |  |  |  |
| **HAUTEUR** (en mm) **\*** |  | |  |  |  |
| **DIMENSION \*** (veuillez toujours mentionner les mesures finies en cas de placement hors embrasure) | MESURE FINIE | |  |  |  |
| MESURE JOUR | |  |  |  |
| **HAUTEUR DE POSE** (en mm)**\*** | ***\*\*\* SECURITE ENFANTS \*\*\**** | |  |  |  |
| **POSE \*** | PLAFOND | |  |  |  |
| DE FACE | |  |  |  |
| **COTE MANOEUVRE \***  (standard = chaînette métallique) | GAUCHE | |  |  |  |
| DROITE | |  |  |  |
| **ALIGNEMENT**  (standard = modèle A)  Alignement n’est pas possible si vous combinez l’exécution standard et l’exécution avec cassette | MODELE A (= intimité) | |  |  |  |
| MODELE B (= alignement par le haut avec une autre référence)  Veuillez noter pour quelle référence, qu’il faut un alignement | | à côté de ref | à côté de ref | à côté de ref |
| **OPTIONS** | COLORIS HARDWARE  (standard profil de montage blanc) | BLANC |  |  |  |
| GRIS |  |  |  |
| NOIR |  |  |  |
| CASSETTE | |  |  |  |
| MODELE DECORATIF  (= toujours avec profil de montage en aluminium anodisé)  (veuillez mentionner le coloris des embouts synthétiques) | BLANC |  |  |  |
| GRIS |  |  |  |
| NOIR |  |  |  |
| CHAINETTE SANS FIN PVC | BLANC |  |  |  |
| GRIS |  |  |  |
| NOIR |  |  |  |
| MOTEUR POWERVIEW® 18 V\*\*\* | |  |  |  |
| MOTEUR 24 V \*\* | |  |  |  |
| BARRE DE CHARGE  GRIS (standard), BLANC ou NOIR | |  |  |  |
| SUPPORTS POUR FENETRES PVC/ALU  (uniquement pour profil de montage) | |  |  |  |
| SUPPORT REGLABLE (pour cassette) | |  |  |  |
| BROSSE (pour cassette) | |  |  |  |
| **REMARQUES** |  | | | | | |
|  | | | | | | |
| Accessoires électriques: voir bon de commande ‘Motorisation’. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Luxaflex France** Tél 03 20 69 35 15 Fax 03 20 69 35 00 [service.clients@luxaflex.fr](mailto:service.clients@luxaflex.fr) | | | | | | |