|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Bon de commande 2022-01 | | |
| **TENTURES** | | |
| e-mail commande : [service.clients@luxaflex.fr](mailto:service.clients@luxaflex.fr) | | |
| **Adresse de facturation\* :** | | | **Adresse de livraison\* :** | | **Date :** | **/**  **/** |
|  | | |  | | **N° de client :** |  |
|  | |
| **Personne à contacter\* :** |  | | ***\* A remplir obligatoirement*** | **N° de page\*:**  **/** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | **A** | **B** | **C** |
| **REFERENCE** |  | | | |  |  |  |
| **QUANTITE \*** |  | | | |  |  |  |
| **RAIL\*** | RAIL STANDARD | | | BLANC |  |  |  |
| ARGENT |  |  |  |
| NOIR |  |  |  |
| BARRE-RAIL | | | BLANC |  |  |  |
| ARGENT |  |  |  |
| NOIR |  |  |  |
| LONGUEUR RAIL | | |  |  |  |  |
| **OPTION** | RACCORD DE RAIL | | | Position milieu |  |  |  |
| Autre position (indiquer largeur de la partie à gauche) |  |  |  |
| Largeur | | | |  |  |  |
| **LARGEUR** (en mm) **\*** |  | | | |  |  |  |
| **HAUTEUR CONFECTION** (en mm) **\*** |  | | | |  |  |  |
| **REFERENCE DU COLORIS\*** |  | | | |  |  |  |
| **DOUBLURE** | NUMERO DE COLORIS | | | |  |  |  |
| TOURNER TISSU | | | |  |  |  |
| **TYPE TENTURE/TYPE PLI\*** | WAVE | | 8 cm (standard) | |  |  |  |
| 6 cm | |  |  |  |
| PLI SIMPLE | | Avec retour de pli | |  |  |  |
| Sans retour de pli | |  |  |  |
| PLI DOUBLE | | Avec retour de pli | |  |  |  |
| Sans retour de pli | |  |  |  |
| AVEC RETOUR DE PLI | | Avec retour de pli | |  |  |  |
| Sans retour de pli | |  |  |  |
| **FINITION EN BAS** | OURLET INFÉRIEUR | | Simple | |  |  |  |
|  | | Double, indiquer hauteur : 10 cm (standard) / 8 cm / 12 cm | |  |  |  |
| CORDON DE LESTAGE | |  | |  |  |  |
| **HAUTEUR BUCKRAM**  En WAVE toujours 10 cm | Indiquer hauteur : 10 cm (standard) / 12 cm / 15 cm / 20 cm | | | |  |  |  |
| **TETE** Uniquement en rail standard. Pas en Wave. | 1,5 cm (teinture toujours sous le rail) | | | |  |  |  |
| 3,5 cm (teinture toujours devant le rail) | | | |  |  |  |
| **COLORIS MOTEUR** | BLANC | | | |  |  |  |
| ARGENT | | | |  |  |  |
| NOIR | | | |  |  |  |
| **COTE MOTEUR\*** | GAUCHE | | | |  |  |  |
| DROITE | | | |  |  |  |
| **COTE PAQUET\*** | GAUCHE | | | |  |  |  |
| GAUCHE + DROITE | | | |  |  |  |
| DROITE | | | |  |  |  |
| **TYPE DE SUPPORT** | Rail Standard | Support plafond | | |  |  |  |
|  | Equerre, indiquer longueur : 7,5 cm / 10 cm/15 cm | | |  |  |  |
| Barre-rail | Support plafond | | |  |  |  |
|  | Equerre, indiquer longueur : 12 cm / 16 cm | | |  |  |  |
|  | Support plafond barre-rail, indiquer longueur : 4 cm / 10 cm | | |  |  |  |
| **COLORIS CURSEUR** | BLANC  ARGENT (pas chez Wave)  NOIR | | | |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **REMARQUES** |  | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| (\*\*) Accessoires PowerView® : Voir bon de commande ‘PowerView®’  ***\*\*\**** *Tous les dispositifs de sécurité pour enfants joints à nos produits doivent être assemblés et installés conformément à nos instructions de montage et d'installation. En particulier, il est de votre responsabilité d'assurer la conformité à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 3 Décembre 2001 sur la sécurité générale des produits, la décision 2011/477/EC de la Commission Européenne relative aux exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les Normes Européennes pour répondre à certains risques auxquels sont exposés les enfants avec les stores intérieurs, les stores de fenêtres à cordon et les dispositifs de sécurité conformément à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil et à la Norme Européenne EN 13120:2009. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages ou les coûts résultant d’un assemblage et/ou d’une installation incorrect(e).****\*\*\**** | | | | | | | | |
| |  | | --- | | **Luxaflex France** Tél 03 20 69 35 15 Fax 03 20 69 35 00 [service.clients@luxaflex.fr](mailto:service.clients@luxaflex.fr) | | | | | | | | | |