|  |  |
| --- | --- |
|  | Bon de commande 2022-01 |
| **TENTURES** |
| e-mail commande : service.clients@luxaflex.fr |
| **Adresse de facturation\* :** | **Adresse de livraison\* :** | **Date :**   |   **/**  **/**     |
|                 |                 | **N° de client :** |       |
|  |
| **Personne à contacter\* :** |       | ***\* A remplir obligatoirement*** | **N° de page\*:**  **/**   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** |
| **REFERENCE** |  |      |      |      |
| **QUANTITE \***  |  |      |      |      |
|  **RAIL\***  | RAIL STANDARD | BLANC | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| ARGENT | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| NOIR | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| BARRE-RAIL | BLANC | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| ARGENT | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| NOIR | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| LONGUEUR RAIL |  |      |      |      |
|  **OPTION** | RACCORD DE RAIL  | Position milieu | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Autre position (indiquer largeur de la partie à gauche)  |      |      |      |
| Largeur  |      |      |      |
| **LARGEUR** (en mm) **\*** |  |      |      |      |
| **HAUTEUR CONFECTION** (en mm) **\*** |  |      |      |      |
| **REFERENCE DU COLORIS\*** |  |      |      |      |
| **DOUBLURE** | NUMERO DE COLORIS |      |      |      |
| TOURNER TISSU | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **TYPE TENTURE/TYPE PLI\*** | WAVE | 8 cm (standard)  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 6 cm | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| PLI SIMPLE | Avec retour de pli | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Sans retour de pli | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| PLI DOUBLE | Avec retour de pli | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Sans retour de pli | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| AVEC RETOUR DE PLI | Avec retour de pli | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Sans retour de pli | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **FINITION EN BAS** | OURLET INFÉRIEUR | Simple | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | Double, indiquer hauteur : 10 cm (standard) / 8 cm / 12 cm  |      |      |      |
| CORDON DE LESTAGE |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **HAUTEUR BUCKRAM**En WAVE toujours 10 cm | Indiquer hauteur : 10 cm (standard) / 12 cm / 15 cm / 20 cm  |      |      |      |
| **TETE** Uniquement en rail standard. Pas en Wave. | 1,5 cm (teinture toujours sous le rail) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 3,5 cm (teinture toujours devant le rail) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **COLORIS MOTEUR** | BLANC | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| ARGENT | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| NOIR | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **COTE MOTEUR\*** | GAUCHE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| DROITE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **COTE PAQUET\*** | GAUCHE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| GAUCHE + DROITE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| DROITE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **TYPE DE SUPPORT** | Rail Standard | Support plafond | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | Equerre, indiquer longueur : 7,5 cm / 10 cm/15 cm |      |      |      |
| Barre-rail | Support plafond | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | Equerre, indiquer longueur : 12 cm / 16 cm |      |      |      |
|  | Support plafond barre-rail, indiquer longueur : 4 cm / 10 cm |      |      |      |
| **COLORIS CURSEUR** | BLANCARGENT (pas chez Wave)NOIR | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **REMARQUES** |       |
|  |
|  (\*\*) Accessoires PowerView® : Voir bon de commande ‘PowerView®’***\*\*\**** *Tous les dispositifs de sécurité pour enfants joints à nos produits doivent être assemblés et installés conformément à nos instructions de montage et d'installation. En particulier, il est de votre responsabilité d'assurer la conformité à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 3 Décembre 2001 sur la sécurité générale des produits, la décision 2011/477/EC de la Commission Européenne relative aux exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les Normes Européennes pour répondre à certains risques auxquels sont exposés les enfants avec les stores intérieurs, les stores de fenêtres à cordon et les dispositifs de sécurité conformément à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil et à la Norme Européenne EN 13120:2009. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages ou les coûts résultant d’un assemblage et/ou d’une installation incorrect(e).****\*\*\**** |
|

|  |
| --- |
| **Luxaflex France** Tél 03 20 69 35 15 Fax 03 20 69 35 00 service.clients@luxaflex.fr |

 |